Galvenize çelik ayak takımları ,istenilen bitmiş döşeme yüksekliğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Her ayak tipinin ± 2 cm toleransı bulunmaktadır.

Malzeme : Galvanize Kaplı Çelik

Vida Dişi : M14 / M18

Kafa : Ø 90 x 3 mm

Taban : 100 x 100 x 2 mm