Yükseltilmiş döşeme sisteminde, yüksek ayak kullanılan projelerde ,sistemin deprem yüküne karşı mukavemetini artırmak amacıyla çapraz gergi (payanda) kullanılır. Kullanım miktarı projeye bağlı olarak belirlenir.

Malzeme : Galvanize Kaplı

Boru : PP Ø 16 x 1 mm

Kelepçe : 3/8” ; 5/8 “