**Beton Özlü Panel**

Beton özlü paneller özel olarak tasarlanmış çelik plakaların arasına beton dolgu yapılarak üretilmektedir. Bu sayede yük taşıma kapasitesi ve yangın dayanımı ile üst seviyeye ulaşmaktadır.

Kullanım alanları ;

Ofis, eğitim, banka, mağaza/AVM, havalimanı, konaklama, data center, call center, kongre ve konferans salonları, hastane/poliklinik, fuar alanları, stüdyolar

|  |  |
| --- | --- |
| **ONTO BETON ÖZLÜ PANEL** |  |
|  |  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ONTOBeton Özlü Panel** | Ebat | : | 600 x 600 mm  |   |  |
| İç Dolgu |   | : | Hafif Dolgulu Beton |  |
| Üst Kaplama  | : | 0,70 mm Elektrostatik Boyalı Galvanize Çelik |   |  |
| Alt Kaplama  | : | 0,60 mm Elektrostatik Boyalı Galvanize Çelik |   |  |
| Kenar Kaplama | : | 0,60 mm Elektrostatik Boyalı Galvanize Çelik |  |  |
| Sistem Ağırlığı | : | 38,7 / 41,5 kg/m² |  |  |
|   |   |  |  |
| Ayak Düşey Yük Kapasitesi | : | 2,3 kN | **EN 12825** |  |
| Maksimum Yük |   | : | 6,3 / 9,6 kN |   |
| Çalışma Yükü | : | 2,1 / 3,2 kN |   |
| Yük Sınıfı |   | : | 2A / 4A |   |
| Noktasal Yük | : | 3,0 / 3,6 kN | **CISCA** |   |
| Yayılı Yük |   | : | 18,14 kN |   |
|  |  |  |  |  |  |  |