In-groove, ince toz sorununa çözüm getirmek üzere geliştirilmiştir. İpliğin kalınlığı ve paspas gibi yapısı, In-groove'un ince tozları sert yüzeylere kıyasla en az 6 kat daha iyi yakalamasını ve tutmasını sağlar. In-groove bu nedenle ofis ve okulların yanı sıra, giriş holleri ve koridorları gibi giriş çıkışın yoğun olduğu alanlarda kullanılmaya son derece uygundur.

**İplik Cinsi :** % 100 PA 6 Aqualon

**Toplam kalınlık :** 7.20mm

**Hav Yüksekliği :** 3.60 mm

**Akustik Performansı :** 36 dB