## Sistem – server odası, bilgisayar odası gibi mekanlarda öncelikli olarak tercih edilmektedir. Laminat kaplamada alternatif renk ve desen seçenekleri bulunmaktadır.

Kullanım alanları;

Banka, havalimanı, data center, call center, hastane/poliklinik, üretim/fabrika alanları, fuar alanları, stüdyolar

|  |  |
| --- | --- |
| **ONTO HPL KAPLI PANEL** |  |
|  |  |  |  |   |   |   |
| **ONTOLaminat Kaplı Paneller** | Ebat | : | 600 x 600 mm  |   |  |
| İç Dolgu |   | : | 30/38 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha |  |
| Üst Kaplama  | : | 1 mm HPL |   |  |
| Alt Kaplama | : | 0,5 mm Galvanize Çelik / |   |  |
|   |   |   | 0,05 mm Alüminyum Folyo |   |  |
| Kenar Kaplama | : | 0,40 mm PVC bant |   |   |
| Sistem Ağırlığı | : | 21,4 / 31,9 kg/m² |  |  |
|   |   |  |  |
| Ayak Düşey Yük Kapasitesi | : | 2,3 kN | **EN 12825** |  |
| Maksimum Yük |   | : | 4,0 / 9,6 kN |   |
| Çalışma Yükü | : | 1,5 / 3,2 kN |   |
| Yük Sınıfı |   | : | 1C / 4B |   |
| Noktasal Yük | : | 2,3 / 4,6 kN | **CISCA** |   |
| Yayılı Yük |   | : | 10 / 23 kN |   |