**Sunta Özlü Panel**

Sunta Özlü EN-S paneller yüksek yoğunluklu yonga levha kullanılarak üretilmektedir. Enkapsül panelde iç dolgu malzemesinin dört bir tarafı galvanize çelik ile kaplanmaktadır. Bu yöntemle panelin yangın dayanımı ve taşıma kapasitesi arttırılmaktadır.

Sunta Özlü EN-S CL Corner Lock panellerde, standart EN-S enkapsül panelden farklı olarak 4 köşesinden ayaklara vidalanarak daha rijit bir sistem elde edilmektedir.

Kullanım alanları;

Ofis, eğitim, banka, mağaza/AVM, havalimanı, konaklama, data center, call center, hastane/poliklinik, kongre ve konferans salonları, fuar alanları, stüdyolar