IVC Group Ultimo Looselay ; güçlü performans ve teknik özellikleri ile tasarım ve kalitenin toplamından fazlasını sunar. Güçlü aşınma tabakası dayanımı ve Superguard ® kaplaması ile kolay temizlenebilir, lekeye ve darbelere karşı mukavemetli ve çok yoğun kullanım sınıfına uygundur.

Taş efektlerinin eğlenceli renklerinden klasik ahşap cazibesine kadar uzanan 60 muhteşem tasarım arasından seçim yaparak lüks ve güzelliği iç mekanınıza taşıyın. İstediğiniz tasarımı seçin. IVC Group Ultimo eşsiz kalite ve zamansız güzelliği garanti eder.

Toplam Kalınlık EN ISO 24346 4,50 mm

Aşınma Tabakası Kalınlığı EN ISO 24340 0,55 mm

Kullanım Sınıfı EN ISO 10874 23 - 33 - 42

Garanti Süresi 10 Yıl